I Етап, през които протича инсталацията на Windows XP

Първоначалната инсталация на Windows XP протича подобно на тази на Windows NT 4. На син фон се сменяват различните режими.

Описаното с този шрифт, е извън стандартната инсталация. По един или друг начин, води до ускоряване на работата на XP, особено на по-бавни компютри. На практика явно XP е предвиден да работи и в оптимизиран вариант, който се пуска опционално. Има противоречиви мнения на тази тема, но от тестовете, които са направени, се оказва, че компютър с параматри AMD K6/2 300Mz, 128Mb RAM, video S3Trio 3D, 10Gb HDD, Int 33.6 Modem, ISA Sound Blaster16 може да заработи не по тежко с XP, отколкото с МЕ. Особено ако се спрат „екстрите” с плавното изгряване на менютата, спре се звука при зареждане и изход от ОС. Има различни варианти да се „изчисти” дадена инсталация, в зависимост от нуждите.

Тази възможност да използват тези, които желаят. Води до незначителни промени от традиционната инсталация. Просто дава допълнителен прозорец за ръчен избор на типа на компютъра, а в самата готова инсталация, трябва от Power Management ръчно да се включи APM режима, за да може при наличие на захранване от типа ATX, да се гаси автоматично след като са изпълни Shut Down. Маха и възможност да се окаже каква функция да изпълнява бутона PowerOn от кутията на компютъра и при ползването му, компютъра се гаси като със обикновено захранване - веднага, като на старите захранвания, вместо да изпълни Turn Off. Когато обаче се пуска тази функция от Windows, се изпълнява коректно.

Какво да се направи, за да си пуснете компютъра като с процесор 486 ?

Веднага след като стартира инсталацията, се показва следния екран:

Когато се покаже този текст (стои доста кратко време и трябва предварително да има готовност), се натиска продължително клавиша от клавиатурата F5. Натискането му не води до нищо по специално. Инсталацията продължава по стандартния начин. По-късно ще се появи менюто за избор, което тази функция активира.

Пъврото нещо, което предлага стандартната инсталация и е от много важно значение, е показаното на екрана отдолу. Внимателно трябва да се следят текстовете на лентата в долния край на прозореца, тъй като някои от предложенията за потребителска намеса се виждат там :

В този случай се предлага на потребителя, който има някой от тези два типа контролери – RAID или SCSI, да инсталира драйверите за тях, преди да е започнала същинската инсталация. За тези дравери потребителя трябва да се знае предварително . Повечето производители, които предлагат такива контролери, дават дискетата към контролера, а тези, които са интегрирали контролера на дънната платка, предлагат съдържанието на дискетата в някоя поддиректория на CD към дънната платка. Дискетата трябва да е подготвена, преди да започне инсталацията.

При наличието на подобен контролер и дравери за него, тук се натиска клавиша F6 и след известно време се появява съобщение за поставяне на дискетата в устройството. По подразбиране е A:. След като ги намери, се следват указанията от екрана. За различните дравери е различно.

Дали трябва винаги да има дискета ? – на този етап така се инсталира най-лесно от потребителите.

Повечето от контролерите са „познати” на библиотеките на XP, но за по-новите са необходими драйвери, инсталирани на този етап. Ако не се инсталират или не се „опознаят” правилно, един от вариантите е, при следващото рестартиране за преминаване към следващо ниво на инсталация, да не може да се стартира от HDD или някой досаден син екран с разни „кодове” и таймери по него.

Продължаваме натам:

Тук има възможност с F2 да се възстанови предишна инсталация с настройки, ако има предварително подготвени данни затова. Не касае първоначална инсталация, затова продължаваме нататък.

Тук се появява менюто за избор, което се очаква от тези, които за използвали натискането на клавиша F5 в началото на инсталацията. Ето как изглежда :

От възможностите, които се предлагат (може да са различни), трябва да се избере Standard PC with C-Step i486 . След като се направи това, инсталацията продължава по традиционния начин.

Дадена е възможност за корекция, изход или продължение.

Стигаме до мястото, където възможностите са различни. Ще ги разгледаме поотделно. Това, което се вижда, е момента, в който се избира къде да се постави Windows-а. Картинката горе е на диск, който е абсолютно презен, без да е разделян или форматиран. Ако има повече от един диск, ще се покаже на следващия ред и така, в зависимост от устройствата и дяловете в тях.

Ако няма да се разделя, натискаме Enter и продължаваме напред:

След което можем да избираме на какъв FAT да се продължи работата.

Има много писано по темата за FAT. Всеки избира според конкретната нужда.

Тук обаче има и друг вариант.

Ако диска е форматиран предварително (пр като на картинката отдолу), трябва да се внимава. И картината изглежда по друг начин:

Това е диск с един дял, голям 4095Mb, от които 4085 са празни.

Много трябва да се внимава на този етап, особено ако има инсталирана друга ОС преди това. Добре се вижда колко е голям диска и колко е свободното место. Тук и следващия екран е доста по-различен:

Това е много ВАЖНО! Тук се предлагат няколко варианта, но трябва добре да се обмисли, кой да се избере. При 1,2,3 и 4 (от горе надолу), ЦЯЛАТА ПРЕДИШНА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ИЗТРИВА БЕЗВЪЗВРАТНО. Тези точки се избират само, ако сме СИГУРНИ, че предишната информация на този дял е ненужна.

Convert the partiticion to NTFS се избира, ако преди това избрания дял на диска е бил на FAT16 или FAT32, а сме решили да преминем на NTFS. Тоав става без загуба на данни. Въпреки това, лично аз не рискувам, а прадварително съхранявам данните на друго място.

При избиране на тази опция, трябва да се знае, че ако преди това сме имали на диска по-стар Windows (95,98,98SE или подобен) и искаме да го ползваме кото алтернативна система, това няма да стане. По-старите Windows-и не работят под NTFS. В този случай избираме последната опция.

Leave The current file system intact (no changes) – както се подразбира, при тази опция, XP ще се инсталира на FAT структората, която е била до момента. Това е напълно възможно и е единствания начин да се позва заедно с по-старите Windows-и.

Следват екарании за копирането на файловете като този

докато се стигне до екарана с лицензното споразумение

С натискане на клавиша F8 може да се продължи инсталацията. С това първия етап на инсталация, в която е необходима потребителска намеса приключва.

Следваща страница

Страници: 1 | 2 | 3 |